application | value | value_unit | per | value_reciprocal | info_source
--- | --- | --- | --- | --- | ---
US area conversion | 144.00 | sq_in | sq_ft | 0.007 | googUC
US old growth lumber volume conversion | 12.00 | bd_ft | cu_ft | 0.083 | googUC
US metric volume conversion | 35.31 | cu_ft | cu_m | 0.028 | googUC
metric softwood density | 530.70 | kg | cu_m | 0.002 | OSUtable2average
metric hardwood density | 770.00 | kg | cu_m | 0.001 | ahacAHG
US metric weight conversion | 2.21 | kg | lbs | 0.454 | googUC
US short tons conversion | 907.18 | kg | US_ton | 0.001 | googUC
US volume conversion | 7.48 | gal | cu_ft | 0.134 | googUC
US metric softwood density | 15.03 | kg | cu_ft | 0.067 | calculated
US metric hardwood density | 21.80 | kg | cu_ft | 0.046 | calculated